|  |  |
| --- | --- |
| **Viz-Gáz-Fűtés Szerelő Bt**  **8056 Bakonycsernye Rózsa u 148.** | **ÁRAJÁNLAT** |
| Elérhetőségeink:  Telefon: 06 30 993 7756  Fax: 06 22 413 281  Web: [www.gazszer.hu](http://www.gazszer.hu/)  Email: [gazszer@gazszer.hu](mailto:gazszer@gazszer.hu)  Épitőipari Nyilvántartási szám: 34A34689 | Név: Bakonycsernye Község Önkorm részére,  8056 Bakonycsernye Rákóczi u 83.  Tárgy: Hővisszanyerős szellőző berendezés  szerelése vezérléssel.  Építkezési Cím: Bakonycsernye Fenyő u  Fecskeház (24db lakás)  Dátum: 2015.03.17 |
| „ A rossz munka emléke sokkal tovább él, | mint az alacsony ár miatt érzett rövidke öröm” |

Árajánlatunk 30 napig érvényes!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Anyagköltség**  **(nettó)** | **Munkadíj**  **(nettó)** |
| **Szerelési munkák:**  1. Lakásonkénti meglévő (fürdő illetve konyha) elszívó  ventillátorok bontása, vissza gipszkartonozása festése.  48db  2. Vents elszívó ventilátor szerelése a fürdő helységbe oldal-  fali kivezetéssel, 125-ös falátfurással, külső illetve belső  egység autómata zsalus szereléssel, szélső lakásoknál.  8db  3. Vents elszívó ventilátor szerelése a fürdő helységbe oldal-  fali kivezetéssel, 125-ös falátfurással, külső illetve belső  egység autómata zsalus szereléssel, 125-ös szigetelt  légtechnikai csövezéssel a szobán keresztül, belső lakásoknál  16db  4. Vents tipusu hővisszanyerős rekuperátor  (szellőzőberendezés) szerelése oldalfalra  szerelve, 180-as falátfurással, külső illetve belső  egység szereléssel.  24db  5. Villamos hálózat kiépítése az elszívó ventillátornak,  illetve a rekuperátornak páratartalom érzékelős  vezérléssel.  24db | **62400**  **103200**  **504000**  **1915200**  **139200** | **102200**  **82400**  **318000**  **324400**  **146000** |
| **Nettó összesen:** | **2724000** | **973000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nettó végösszeg:** | **3697000** |
| **27%-os Áfa:** | **998190** |
| **Bruttó végösszeg:** | **4695190** |

Készitette: Hatvani Attila

Ügyvezető

**Műszaki Leirás**

A fecskeházi lakások szellőzése illetve páratartalom csökkentése (fürdőben illetve szobában) nem megoldott, ezért minden egyes lakásba szellőző berendezést kell kiépíteni.

A szélső illetve belső lakásoknál (a szobába) 1db Vents frisslevegős hőcserélő, illetve a

(fürdőbe) 1db páratartalom érzékelős elszívó ventilátor kerül beépítésre.

A szellőző berendezés beépítésével (mivel a berendezés csak 85%-os hatásfokkal rendelkezik,

ezért 15%-os hőveszteséget okoz) a szélső lakásoknál elképzelhető hogy radiátor teljesítmény

növelésre lesz szükség melyet az árajánlat nem tartalmaz.

1 db lakás költsége (szélső lakásnál): Bruttó 172000Ft

1db lakás költsége (belső lakásnál): Bruttó 208000Ft

A hővisszanyerős szellőző berendezésröl leirást illetve teljeskörü tájékoztatást a

[www.Vents.hu](http://www.marley.hu/frisslevegős) honlapon találhatunk.

Kelt: Bakonycsernye 2015.03.17 Hatvani Attila

Ügyvezető